**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**

**«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»**

 ЗАТВЕРДЖЕНО

 рішенням уповноваженої особи

 протокол №148/1 від17.02.2022 р.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сергій ЧЕЧЕНЄВ

# ДОКУМЕНТАЦІЯ

**щодо проведення спрощеної закупівлі**

**ДК 021:2015 код 98110000-7 Послуги підприємницьких, професійних та спеціалізованих організацій (Експертне обстеження та повний технічний огляд спецмеханізмів, частковий технічний огляд спецмеханізмів)**

**м. Вінниця - 2022 р.**

|  |
| --- |
| **Оголошення про проведення спрощеної закупівлі** |
| 1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, його категорія
 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», 21050, м. Вінниця, вул. Магістратська, 2, код ЄДРПОУ 00130694,юридична особа/суб’єкт господарювання, який здійснює діяльність в окремих сферах господарювання, зазначених в пункті 4 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі»  |
| 1. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості зазначаються стосовно кожного лоту) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частини предмета закупівлі (лотів) (за наявності)
 | **ДК 021:2015 код 98110000-7 Послуги підприємницьких, професійних та спеціалізованих організацій (Експертне обстеження та повний технічний огляд спецмеханізмів, частковий технічний огляд спецмеханізмів)** – код згідно основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 року № 1749 – 4531. |
| 1. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі
 | Пропозиції учасників повинні задовольняти вимоги до предмету закупівлі, визначені Додатком №1 до даного оголошення.Учасники закупівлі повинні надати у складі пропозиції погоджені технічні вимоги до предмету закупівлі (Додаток №1). |
| 1. Обсяг і місце надання послуг
 | **м. Вінниця, Вінницька область, 1 послуга** |
| 1. Строк надання послуг
 | **Березень-грудень 2022 року** |
| **6. Умови оплати** | згідно проекту договору  |
| **7.** Очікувана вартість предмета закупівлі | **438 000,00 грн. з ПДВ**  |
| **8. Період уточнення інформації про закупівлю** | Три робочі дні з дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі. |
| **9.Кінцевий строк подання пропозицій** | **28.02.2022 р. до 09:00 год** |
| **10. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій із зазначенням питомої ваги критеріїв**  | Оцінка пропозицій проводиться електронною системою закупівель автоматично на основі єдиного критерію **«Ціна»**, питома вага критерію «Ціна» складає 100%.**До ціни включається податок на додану вартість.** |
| **11. Розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників**  | Не вимагається |
| **12. Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю** | Не вимагається. |
| **13. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону у межах 0,5 відсотка до 3 відсотків або в грошових одиницях очікуваної вартості закупівлі** | 0,5% очікуваної вартості предмета закупівлі. |
| **14.** Інша інформація | Перелік документів, які повинні подати учасники спрощеної закупівлі в складі своєї пропозиції:1.Пропозицію, складену в довільній формі;2.Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника Учасника процедури закупівлі на укладання (підписання) договору про закупівлю;3.Погоджені технічні вимоги до предмету закупівлі згідно Додатку №1 до оголошення та всі необхідні документи, що вимагаються технічними вимогами;4.Погоджений проект договору згідно Додатку №2 до оголошення;5. Підтвердження досвіду виконання послуг аналогічних предмету Договору за останні 2 роки (не менше двох), відгуки про співпрацю від замовників послуг, аналогічних предмету Договору (не менше двох); 6. Підтвердження наявності в достатній кількості обладнання та матеріально-технічної бази (з переліком) для виконання послуг;7. Підтвердження наявності в достатній кількості персоналу відповідної кваліфікації для надання послуг;8.Інші документи, передбачені цією документацією. Кожен учасник має право подати тільки одну пропозицію. Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції.Всі визначені оголошенням про проведення спрощеної закупівлі документи пропозиції завантажуються в електронну систему закупівель у вигляді скан-копій придатних для машинозчитування (файли з розширенням «..pdf.», «..jpeg.», тощо), зміст та вигляд яких повинен відповідати оригіналам відповідних документів, згідно яких виготовляються такі скан-копії. Документи, що складаються учасником, повинні бути оформлені належним чином у відповідності до вимог чинного законодавства в частині дотримання письмової форми документу, складеного суб’єктом господарювання, в тому числі за власноручним підписом учасника/уповноваженої особи учасника. Вимога щодо засвідчення того чи іншого документу пропозиції власноручним підписом учасника/уповноваженої особи учасника не застосовується до документів (матеріалів та інформації), що подаються у складі пропозиції, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані учасником у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням кваліфікованого електронного підпису на кожен з таких документів (матеріал чи інформацію).Замовник відхиляє пропозицію в разі, якщо:1) пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі;2) учасник не надав забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;3) учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю;4) якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю (у тому числі через неукладення договору з боку учасника) більше двох разів із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю.Замовник відміняє спрощену закупівлю в разі:1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель;3) скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем спрощеної закупівлі, не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю.З метою недискримінації учасників та створення рівних умов для участі в закупівлях (для платників і неплатників ПДВ), при проведенні аналізу пропозицій беруться до уваги їх вартості з врахуванням ПДВ. Якщо подана пропозиція від Учасника, який не є платником ПДВ, то вартість пропозиції для аналізу збільшується на величину ПДВ. |

 **ДОДАТОК №1**

 **до оголошення**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**1. Експертне обстеження та повний технічний огляд спецмеханізмів (крани, підйомники)**

1. **Кількість ЕО та ПТО:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Найменування ВПК**  | **В/п****т.** | **Кількість обладнання на проведення ТО** |
| **ЕО та ПТО** |
|  | Підйомник АГП-14 | 0,25 | 3 |
|  | Підйомник АП-17 | 0,3 | 3 |
|  | Підйомник АР-18 | 0,25 | 6 |
|  | Підйомник МШТС | 0,3 | 1 |
|  | Підйомник ОПТ-9195 | 0,13 | 6 |
|  | Телевежа ТВ-26 | 0,42 | 1 |
|  | Автокран КС3575 | 14 | 2 |
|  | Автокран КС2561 | 6,3 | 8 |
|  | Автокран КС4574 | 20 | 1 |
|  | Автокран КС557 | 30 | 1 |
|  | Кран підвісний | 1 | 1 |
|  | Тельфер | 1 | 1 |
|  | Підйомник СДО | 1 | 1 |
| Всього: | 35 |

 **2. Вимоги до Виконавця:**

2.1. Виконавець, відповідно до вимог Постанови КМУ № 687 від 26.05.2004 «Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки» (далі – Порядок), НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатаціївантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті» у відповідності до вимог настанов та інструкцій з експлуатації, інструкцій з охорони праці діючих на підприємстві, ОМД, інших чинних нормативно-правових актів з охорони праці (далі –НД) для безпечної експлуатації підйомників, вантажопідіймальних кранів і машин, знімних вантажозахоплювальних пристроїв, тари та колисок для підіймання працівників, обладнання, машин, механізмів підвищеної небезпеки, повинен надати послуги у об’ємі, за видами згідно п.1 із:

* Експертного обстеження (далі – ЕО) вантажопідіймальних кранів (ВПК), підйомників, підйомників для підіймання автомобілів відповідно до вимог Постанови та інших НД;
* Повного технічного огляду (первинний; періодичний; у разі закінчення граничного строку експлуатації; демонтажу та встановлення на новому місці тощо) (далі – ПТО) відповідно до вимог Постанови та інших НД;

2.2. Виконавець проводить технічні огляди, випробування, експертне обстеження, згідно найменування ВПК, підйомників, підйомників для підіймання автомобілів наведених у п.1 у строки та в об’ємі встановлених Замовником, із розрахунку розподілення по місяцям за місцем їх базування.

2.3. Після проведення ЕО Виконавець оформляє експертні висновки, акти, протоколи тощо, а також робить запис в паспорта ВПК, підйомників, підйомників для підіймання автомобілів згідно вимог НД, скріплюючи запис підписом і печаткою.

2.4. Після проведення ПТО Виконавець розробляє регламент технічних оглядів на продовжуваний строк безпечної експлуатації, робить відповідний запис у паспорті ВПК, підйомників, підйомників для підіймання автомобілів згідно вимог НД про результати технічного огляду, дозволені параметри експлуатації і строк наступного технічного огляду, скріплюючи запис підписом і печаткою.

2.5. Технічні огляди, випробування, експертне обстеження, технічне діагностування Виконавець має проводити відповідно до вимог організаційно методичних документів, розроблених з урахуванням вимог настанов з експлуатації, чинного законодавства України.

2.6. Виконавець повинен провести комплекс заходів визначений НД (вимірювання, металографія, дефектоскопія, розрахунок тощо) у відповідності до вимог та по формі визначеної НД. Провести ЕО, первинне ПТО, розробляє та надає оформлені регламенти технічних оглядів (у разі проведення ПТО після закінчення граничного строку експлуатації) та проводить оформлення паспорта ВПК.

2.7. У встановлених НД випадках виконавець повинен отримати дозвіл на подальшу експлуатацію ВПК, підйомників, що підлягають реєстрації (взяття на облік) в Управлінні Держпраці області із внесенням відповідних записів в паспорта.

2.8 Технічні огляди, випробування, експертне обстеження, технічне діагностування устаткування Виконавець повинен проводити атестованими в установленому Держпраці порядку фахівцями уповноваженої організації, яка має Дозволи Держпраці на проведення технічних оглядів (первинний; періодичний; у разі закінчення граничного строку експлуатації тощо), випробування та експертне обстеження, технічне діагностування ВПК, підйомників, ліфтів. Строк дії Дозволених документів повинні бути на весь період надання послуги (надаються завірені копії).

2.9. Виконавець повинен надати завірені у встановленому порядку копії свідоцтва про атестацію своєї електровимірювальної лабораторії, дозвіл на виконання роботи підвищеної небезпеки (вимірювання електричного опору ізоляції, вимірювання електричного опору заземлюючих пристроїв тощо) Строк дії свідоцтва про атестацію електровимірювальної лабораторії та Дозволених документів повинні бути на весь період надання послуги.

2.10. По результатам наданих послуг оформляє акти здачі-прийому по факту наданих послуг.

 2.11 Закупівля послуги здійснюється по мірі необхідності, у разі потреби у технічному огляді та випробуванні спецобладнання і механізмів, при наявності фінансування.

**3. Об’єм наданих послуг:**

* ознайомлення та аналіз експлуатаційної та ремонтної документації електричної і механічної частини обладнання, яка містить данні за весь період експлуатації;
* аналіз умов та режиму експлуатації;
* розроблення програми робіт із експертного обстеження;
* візуально-оптичний огляд всіх механізмів, вузлів і елементів, металоконструкцій і експлуатаційних приміщень;
* перевірка роботи обладнання, перевірка розмірів, відстаней в обсязі вимог НД, на відповідність паспортним даним, настанов, Правил тощо;
* проведення неруйнівного контролю металу;
* визначення хімічного складу і механічних властивостей матеріалів (за необхідності);
* визначення, згідно вимог НД, необхідності та підготовка місць для проведення металографії, дефектоскопії тощо (видалення лакофарбового покриття, зачистка від іржі, полірування та підготовка поверхні тощо);
* перевірка технічного стану електрообладнання та пристроїв безпеки;
* проведення вимірювань заземлення електричного вантажопідіймального крана, підйомників для підіймання автомобілів (у стрілових самохідних кранів - при наявності), рейкового шляху, стан ізоляції електропроводки і величини їх опору відповідно до вимог ПТЕ і ПБЕЕС;
* проведення вимірювань з визначенням стану заземлення підйомників, підйомників для автомобілів (при наявності), стан ізоляції електрообладнання та електропроводки з електричним приводом з визначенням їх опору відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів;
* проведення вимірювань з визначенням стану заземлення підйомника (при наявності) і стан ізоляції електрообладнання та електропроводки ліфтів із визначенням їх опору відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів;
* виконання перевірних розрахунків на міцність несучих металоконструкцій та окремих елементів, зварних, болтових та інших з’єднань, основних деталей механізмів (за необхідності);
* розгляд та аналіз отриманих результатів та рекомендацій із подальшої експлуатації;
* розрахунок експлуатаційного ресурсу обладнання;
* визначення умов експлуатації та строку експертного обстеження, чергового періодичного технічного огляду;
* визначення стану кранового шляху і відповідність їх до вимог Правил з проведенням вимірювання відхилень елементів кранової колії від проектного положення;
* аналіз стану гака, деталей його підвіски (допустиме спрацювання та розміри відповідно до вимог НД, відсутність тріщин у зіві, нарізний частини та інших місцях);
* проведення випробування із застосуванням власних атестованих згідно вимог чинного законодавства засобів вимірювання (без навантаження, статичне, динамічне), неруйнівного контролю, у об’ємах передбачених нормативно-правовими актами з охорони праці, організаційно-методичними та експлуатаційними документами;
* здійснення розрахунково-аналітичних процедур оцінки та прогнозування технічного стану;
* після проведення ЕО видача Висновку експерта;
* визначення умов та строку подальшої експлуатації
* результати огляду і перевірок, після проведених технічних оглядів (ПТО) і експертних обстежень (ЕО), оформлятимуть в паспортах відповідно до вимог НД, а також актами перевірки. Перевірку стану заземлення та ізоляції – протоколом. Після оформлення, відповідно до вимог НД, Висновки експертиз, акти, протоколи, регламенти тощо надати для подальшого зберігання разом із паспортами ВПК, підйомників, підйомників для автомобілів, ліфтів;
* у встановлених НД випадках виконавець отримує дозвіл на подальшу експлуатацію ВПМ, підйомників, що підлягають реєстрації (взяті на облік) в Управлінні Держпраці області та проводить внесення відповідних записів, отримує завірені підписи в паспортах.

**2. Частковий технічний огляд спецмеханізмів (крани, підйомники)**

1. **Кількість ЧТО:**

**Найменування вид технічного огляду обладнання:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Найменування ВПК**  | **В/п****т.** | **Кількість обладнання на проведення ТО** |
| **ЧТО** |
| 1 | Підйомник АГП-18 | 0,3 | 4 |
| 2 | Підйомник АП-17 | 0,3 | 15 |
| 3 | Підйомник АР-18 | 0,25 | 21 |
| 4 | Підйомник ОПТ-9195 | 0,13 | 27 |
| 5 | Підйомник АГП-28 | 0,4 | 1 |
| 6 | Підйомник ВС-28 | 0,4 | 1 |
| 7 | Телевежа ТВ-26 | 0,42 | 4 |
| 8 | Автокран КС-2561 | 6,3 | 11 |
| 9 | Автокран КС-2571 | 6,3 | 2 |
| 10 | Автокран КС3575 ГЯ | 10 | 1 |
| 11 | Автокран КС3575 | 14 | 1 |
| 12 | Автокран КТА25 | 25 | 2 |
| Всього: | 90 |

 **2. Вимоги до Виконавця:**

2.1. Виконавець, відповідно до вимог Постанови КМУ № 687 від 26.05.2004 «Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки» (далі – Порядок), НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатаціївантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті» у відповідності до вимог настанов та інструкцій з експлуатації, інструкцій з охорони праці діючих на підприємстві, ОМД, інших чинних нормативно-правових актів з охорони праці (далі –НД) для безпечної експлуатації підйомників, вантажопідіймальних кранів і машин, знімних вантажозахоплювальних пристроїв, тари та колисок для підіймання працівників, обладнання, машин, механізмів підвищеної небезпеки, повинен надати послуги у об’ємі, за видами згідно п.1 із:

* Часткового (періодичного) технічного огляду (далі – ЧТО) вантажопідіймальних кранів, підйомників, підйомників для підіймання автомобілів, відповідно до вимог НД.

2.2. Виконавець проводить часткові технічні огляди згідно найменування ВПК, підйомників, підйомників для підіймання автомобілів наведених у п.1 у строки та в об’ємі встановлених Замовником, із розрахунку розподілення по місяцям за місцем їх базування.

2.3. Після проведення ЧТО Виконавець оформляє паспорти ВПК, підйомників, підйомників для підіймання автомобілів згідно вимог НД скріплюючи запис підписом і печаткою.

2.4 Технічні огляди та технічне діагностування устаткування Виконавець повинен проводити атестованими в установленому Держпраці порядку фахівцями уповноваженої організації, яка має Дозволи Держпраці на проведення технічних оглядів (первинний; періодичний; у разі закінчення граничного строку експлуатації тощо), технічне діагностування ВПК, підйомників, ліфтів. Строк дії Дозволених документів повинні бути на весь період надання послуги (надаються завірені копії).

2.5. По результатам наданих послуг оформляє акти здачі-прийому по факту наданих послуг.

2.6 Закупівля послуги здійснюється по мірі необхідності, у разі потреби у технічному огляді та випробуванні спецобладнання і механізмів, при наявності фінансування.

**3. Об’єм наданих послуг:**

* ознайомлення та аналіз експлуатаційної та ремонтної документації електричної і механічної частини обладнання, яка містить данні за весь період експлуатації;
* аналіз умов та режиму експлуатації;
* візуально-оптичний огляд всіх механізмів, вузлів і елементів, металоконструкцій і експлуатаційних приміщень;
* перевірка роботи обладнання, перевірка розмірів, відстаней в обсязі вимог НД, на відповідність паспортним даним, настанов, Правил тощо;
* перевірка технічного стану електрообладнання та пристроїв безпеки;
* проведення вимірювань заземлення електричного вантажопідіймального крана, підйомників для підіймання автомобілів (у стрілових самохідних кранів - при наявності), рейкового шляху, стан ізоляції електропроводки і величини їх опору відповідно до вимог ПТЕ і ПБЕЕС;
* проведення вимірювань з визначенням стану заземлення підйомників, підйомників для автомобілів (при наявності), стан ізоляції електрообладнання та електропроводки з електричним приводом з визначенням їх опору відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів;
* проведення вимірювань з визначенням стану заземлення підйомника (при наявності) і стан ізоляції електрообладнання та електропроводки ліфтів із визначенням їх опору відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів;
* виконання перевірних розрахунків на міцність несучих металоконструкцій та окремих елементів, зварних, болтових та інших з’єднань, основних деталей механізмів (за необхідності);
* розгляд та аналіз отриманих результатів та рекомендацій із подальшої експлуатації;
* аналіз стану гака, деталей його підвіски (допустиме спрацювання та розміри відповідно до вимог НД, відсутність тріщин у зіві, нарізний частини та інших місцях);
* визначення умов та строку подальшої експлуатації
* результати огляду і перевірок, після проведених технічних оглядів (ЧТО) оформлятимуть в паспортах відповідно до вимог НД, а також актами перевірки. Перевірку стану заземлення та ізоляції – протоколом. Після оформлення, відповідно до вимог НД, акти, протоколи, регламенти тощо надати для подальшого зберігання разом із паспортами ВПК, підйомників, підйомників для автомобілів, ліфтів;

 **ДОДАТОК №2**

 **до оголошення**

**ДОГОВІР №\_\_\_\_**

**про надання послуг**

**по технічному огляду і експертному обстеженні спецмеханізмів**

м. Вінниця «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2022 р.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», в особі Генерального директора Поліщука Андрія Леонідовича, який діє на підставі Статуту, в подальшому «Замовник» з однієї сторони, та \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, який діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в подальшому «Виконавець», з другої сторони, надалі разом іменуються "Сторони", а кожна окремо "Сторона" - уклали цей договір про виконання послуг, надалі – "Договір", про наступне:

**1. Предмет Договору**

1.1. Виконавець зобов'язується виконати, згідно з технічним завданням Замовника та у відповідності до умов даного Договору **послуги по технічному огляду і експертному обстеженні спецмеханізмів** (в подальшому разом іменується Послуга).

1.2 Виконавець виконує наступні Послуги:

1.2.1 Проведення часткового технічного огляду спецмеханізму (згідно визначених термінів, відповідно до технічного завдання).

1.2.2 Проведення експертного обстеження та повного технічного огляду спецмеханізму (згідно визначених термінів, відповідно до технічного завдання).

**2. Якість послуг**

2.1. Виконавець гарантує що Послуга буде виконана вчасно та якісно з виконанням наступних умов:

- забезпечення Виконавцем виконання послуг при умові наявності дозволу територіального управління державного комітету Держохоронпраці України на проведення робіт підвищеної небезпеки;

2.2. Кількісні характеристики виконаних Послуг:

 - визначаються в кошторисі;

2.3. Виконавець, за цим Договором, проводить Послуги передбачені п.1.2.1-1.2.2 за адресою фактичної стоянки спецмеханізму що вказується у заявці Замовника. Доставка працівників Виконавця до місця виконання Послуг передбачених п.1.2.1-1.2.2, здійснюється за рахунок Виконавця.

2.4. Виконавець зобов'язаний негайно інформувати Замовника, в тому випадку, якщо не можливо з будь-яких підстав дотримуватись вимог Замовника, або у випадку, коли спецмеханізму загрожує порушення придатності або міцності.

2.5. Виконавець проводить повну діагностику спецмеханізмів самостійно або в організації, що має необхідні умови для виконання таких послуг, та отримує відповідний дозвіл на право введення в експлуатацію.

2.6. Виконавець гарантує якість виконаних послуг та їх відповідність діючим державним стандартам, нормам та технічним характеристикам визначеним в паспорті спецмеханізмів та відповідно до чинного законодавства.

 **3. Ціна договору**

3.1. Ціна Договору складає \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. (прописом грн. 00 коп.), в тому числі ПДВ 0,00 грн. (прописом грн. 00 коп.)

3.2. Вартість послуг згідно п. 1.2.1 – 1.2.2 цього договору визначається Виконавцем в залежності від об`єму послуг заявлених Замовником.

 3.3. Ціна Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

 **Порядок здійснення оплати**

* 1. Розрахунки проводяться шляхом:

4.1.1. Оплати в розмірі 100% по факту виконання послуг, у безготівковій формі, грошовими коштами у національній валюті України на підставі рахунків виставлених Виконавецем та наданих Актів виконаних послуг, згідно п.1.2.1-1.2.2;

4.2. Усі платіжні документи за цим Договором оформлюються з дотриманням вимог законодавства. Виконавець надсилає Замовникові рахунок протягом 10 (десяти) днів з дня виконання Послуги.

4.3. До рахунка додаються податкова накладна, акт виконаних послуг, інші документи передбачені договором.

4.4 Замовник має статус платників податку на прибуток підприємств на загальних умовах. Виконавець є платником єдиного податку та платником ПДВ.

**5. Порядок приймання-передачі Послуг**

5.1 Приймання-передача виконаних Послуг здійснюється сторонами за актом протягом 5 (п'яти) робочих днів після повідомлення Замовника про готовність послуги до приймання.

**6. Права та обов'язки Сторін**

6.1. **Замовник зобов'язаний**:

6.1.1.Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконану Послугу;

6.1.2.Приймати виконану Послугу згідно з правовими нормами визначеними в Інструкції по прийманню продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання по кількості і якості;

6.1.3.Письмово повідомити Виконавця, на протязі десяти календарних днів, у разі виявлення недоліків, про якісний стан спецобладнання та спец механізмів, яким необхідно провести Послуги;

6.1.4.Письмово повідомити Виконавця, на протязі п'яти днів, у разі виявлення обставин непереборної сили.

6.1.5. Прийняти повністю виконану Послугу та оплатити її у відповідності з умовами даного Договору.

6.2. **Замовник має право:**

6.2.1.У разі невиконання зобов'язань Виконавцем Замовник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Виконавця у строк 10 (десять) днів з дати виникнення обставин для такої події;

6.2.2.Контролювати проведення Послуг у строки, встановлені цим Договором.

6.2.3.Повернути рахунок Виконавцю без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пунктах 4.2. і 4.3. договору (відсутність печатки, підписів тощо) або невідповідність вимогам п.2.5;

6.2.4. Вживати на власний ризик заходи щодо усунення дефектів виконаних Послуг але за рахунок Виконавця, у разі не виконання Виконавцем зобов'язань по усуненню виявлених дефектів, про які він був проінформований Замовником та без обмежень будь – яких прав, які Замовник може мати по цьому Договору;

6.3**. Виконавець зобов'язаний**:

6.3.1.Забезпечити виконання Послуг, у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2.Забезпечити передачу виконаних Послуг якість яких відповідає умовам, встановленим цим Договором;

6.3.3.Забезпечити передачу Замовнику всіх необхідних документів, передбачених Договором, для подальшої експлуатації спецмеханізмів;

6.3.4. Забезпечити Замовника відповідними документами щодо процедури проходження випробувань (атестації) спецобладнання.

6.3.5. Гарантувати Замовнику, що виконані Послуги відповідають технічним вимогам виробника та чинному законодавству.

6.4 **Виконавець має право**:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані Послуги;

6.4.2. На дострокову передачу виконаних Послуг за письмовим погодженням Замовника;

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Виконавець має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 10 (десять) днів з дати виникнення обставин для такої події.

**7. Відповідальність Сторін**

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та Договором, а винна Сторона відшкодовує завдані цим невиконанням або неналежним виконанням збитки іншій Стороні.

7.2. За порушення Виконавцем строків та умов, визначених в пункті 5. Договору, передачі виконаних Послуг, він сплачує Замовнику неустойку (пеню) у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості Робіт, за кожен день прострочення.

7.3. За порушення Замовником строків та умов, визначених в пункті 4 договору, оплати виконаних Послуг, він сплачує Виконавцю неустойку (пеню) в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми затриманого платежу за кожний день затримки, але не більше 3 (трьох) відсотків від суми заборгованості.

7.4. Виконавець несе відповідальність за цілісність об'єкту, що знаходився в роботі, а у випадку його пошкодження в зв'язку з недотримання ним технології виконання робіт по капітальному ремонту, зобов'язаний відшкодувати його первинну вартість в строк два місяця з дати складання акту.

**8. Обставини непереборної сили (форс-мажор)**

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладення Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, інша небезпечна подія).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу сторону у письмовій формі з посиланням на офіційне джерело інформації.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є довідка, яка видається Торгово-промислової Палати України.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більш як сто п'ятдесят днів (п'ять місяців), кожна із Сторін в установленому порядку, має право відмовитись в односторонньому порядку від подальшого виконання взятих на себе зобов’язань за Договором без будь-якого відшкодування шкоди спричиненою таким невиконанням, але з обов’язковим проведенням всіх розрахунків та взаємозаліків, що виникли в наслідок недовиконання зобов’язань. У такому разі Сторона не має права вимагати від іншої Сторони відшкодування збитків.

1. **Вирішення спорів**

9.1.У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2.У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

1. **Строк дії Договору**

10.1. Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

10.2. Договір набирає чинності з дня його підписання Cторонами і діє до «31» грудня 2022 року, та до закінчення виконання умов передбачених п.1.2 договору, а в частині проведення розрахунків за поставлений товар - до їх повного здійснення.

**11. Інші умови**

11.1. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

11.2. До даного Договору можуть вноситись зміни або доповнення тільки за взаємною згодою Сторін. Зміни і доповнення до Договору набирають чинності з моменту їх підписання належним чином уповноваженими представниками Сторін.

11.3. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регулюються нормами чинного законодавства України.

**12. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАМОВНИК:****АТ «Вінницяобленерго»**21050, м. Вінниця, вул. Магістратська, 2 тел./факс. (0432) 52-50-11 код ЄДРПОУ 00130694 п/р 26008455026503 в АТ «ОТП Банк»м. Київ МФО 300528ІПН 001306902284 Св. № 100329729  **Генеральний директор** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Л. Поліщук**  | **ВИКОНАВЕЦЬ:****Директор** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |